**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 94.103

Tryktrin: PN 40

Dimension: DN 015 til DN 032

**Udførelse**

Monoblok ventil udført med fuldt gennemløb. Ventilen er monoblok design for montage mellem to flanger. Designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg, men kan desuden bruges i anlæg med olie og damp systemer.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Monoblok for mellemflange montage

Tryktrin: PN 40

Temperatur: -20°C til 200°C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål.

Ventilhus: Stål S355J2C

O-ring: EPDM & FKM
Kugle: Rustfrit stål SA351Gr CF8
Sædepakning: PTFE+C

Betjening: Håndtag eller ISO flange for gear/aktuator

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

DN015 til DN032 = Gear/aktuator