**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 63.101

Tryktrin: PN 40

Dimension: DN 015 til DN 050

**Udførelse**

Helsvejst engangsventil med reduceret gennemløb og muffe/svejse tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Engangsventil med rørprop for tilsvejsning før isolering, kugle med kærv for retningsindikaton.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Muffe / Svejse

Tryktrin: PN 40

Temperatur: Vedvarende 140 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM & Viton  
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L   
Sædepakning: Forstærket PTFE 20%C

Betjening: Unbraco nøgle

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning