**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 68.102

Tryktrin: PN 25

Dimension: DN 015 til DN 100

**Udførelse**

Helsvejst anboringsventil med reduceret gennemløb og svejse/svejse tilslutning. Specielt designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg. Anboringsventil med rørprop for tilsvejsning før isolering, kugle med kærv for retningsindikation. Der må kun bruges originalt anboringsværkstøj iht. Fabrikantens anvisninger.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Svejse / svejse

Tryktrin: PN 25

Temperatur: Vedvarende 140 °C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål

Ventilhus: Stål P235GH (St. 37)

O-ring: EPDM & Viton
Kugle: Rustfrit stål AISI 304L
Sædepakning: Forstærket PTFE 20%C

Betjening: Unbraco nøgle og/eller sekskantnøgle

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

Anboringsværktøj for respektive dimensioner.